Dlažba

Dlažba s tryskaným povrchem, která je určena pro dláždění zpevněných ploch v okolí rodinných domů a na veřejná prostranství. Široká nabídka formátů a tlouštěk (od 40 do 62 mm) umožňuje použití této dlažby pro lehký a středně těžký stupeň zatížení, tzn. pochozí plochy a místa s občasným pojezdem osobních automobilů. Má výborné prostiskluzové parametry. Dlažbu je možné pokládat i na terče. Charakteristickým znakem těchto dlažeb je velmi malá nasákavost, vysoká odolnost a snadná údržba.

Rozměr: 600x400x40mm

Povrch: Přírodní - tryskaný

Obruby

Tyto tvarované betonové dílce z pohledového hladkého betonu slouží k vytváření mimoúrovňových rovin v zahradách, u rodinných domů i na veřejných prostranstvích, nejčastěji ve styku dlažby se zvýšenými záhony, dále na olemování velkých stromů, pískovišť, bazénů apod. Díky kombinaci přímých, rohových a obloukových kusů je možné vytvářet různé uzavřené tvary nebo úseky. Mohou se použít nejen ven na volný prostor, ale i do vnitřních zón obchodních a zábavních komplexů, kde se počítá s živou zelení, stromy, záhony, lavičkami a hracími plochami pro děti. Hotová stěna nebo záhon se vysypává zeminou a osazuje rostlinami. Z vnější strany je stěna tvarována do oblouku a plynule navazuje na komunikaci.

Rozměr: modul - (990)500x400x350mm (dxšxv)

Povrch: Přírodní - hladký



Zahradní obrubník

Obrubník betonový zahradní 100 x 20 x 5 cm šedá.



Neviditelný plastový obrubník

materiál: recyklovaný plast

rozměry: 60x1000mm

tloušťka: 4mm



Kamenný koberec

Použití

Povrch je vhodný pro plochy pochůzí v interiéru a exteriéru (chodníky, okolí bazénů) i pro plochy pojízdné (příjezdové cesty, vjezdy do garáží, stání pro auta). Doporučujeme rovněž pro svislé plochy (schody, schodiště).

Cena

Cena povrchu zahrnuje certifikované pojivo (pryskyřici sl. A a tvrdidlo sl. B) a plnivo (tříděné a několikrát prané říční kamínky) při doporučené tloušťce povrchu 1, 5 cm. Cena nezahrnuje dopravu a pokládku povrchu.

Tloušťka

Doporučená tloušťka povrchu pro pochůzí plochy je 1,5 cm, pro plochy pojízdné 2cm.

Balení

1 balení obsahuje: 25 kg kameniva + 1,25 kg pojiva

Plnivo (říční kamínky) je baleno v 25kg plastových pytlích. Pojivo v sáčcích nebo plastových kanystrech o objemu 1 – 5 litrů.



Madlo s led páskem

Materiál: ocel

Povrchová úprava: žárový pozink

Průměr madla: 60mm

Celková délka: 19,4mb



Obkladový pásek


-mrazuvzdorný, stálobarevný, vyráběn strojově

Rozměr: 240x71x9mm

Barva: červená

Povrch: Hladký

Nasákavost: <6%



Osvětlený nápis "Gymnázium Nový Jičín"

velikost: cca 4000x1800mm (viz výkres)

písmo: jednoduché bezpatkové

materiál: matný nerez

podsvícení: LED

tloušťka písmen: cca 50mm

